Details

|  |  |
| --- | --- |
| **"ProSafe®" LIGHT - Overall**  |   |
| **Größen:** | M - XXXL |
| **Farbe:** | weiß |
| **Material:** | 3-lagiges SMS-Material |
| **Ausführung:** | * 3-teilige Kapuze
* Arm-, Bein- und Taillengummi
* Reißverschlussabdeckung
* 3-teilige Schritteinlage
* CE CAT. III, Typ 5 + 6
* EN 13982-1 - partikeldicht
* EN 13034 - begrenzt spritzdicht

chemikalienschutzbegrentzSpritzdichtpartikeldicht  |
| **VPE:** |  50 Stück |

Produktinformationen

|  |  |
| --- | --- |
| **Art.-Nr.** | 304.00044 |
| **Hersteller** | ProSafe |
| **Norm** | CE CAT. III, Typ 5 + 6 | EN 13982-1 | EN 13034 |
| **Schnittschutzklasse** | Keine Angabe |
| **Zusatzinfo** | Keine Angabe |
| **Herst.-Art.-Nr.** | Keine Angabe |