ARCFLASH 5520EKO

Arcflash Gezichtsbescherming met kap  
Getest en conform GSET29 - Klasse 2 (7kA/0,5s) (tested 8kA/0,5 sec) - VLT> 75% (VLT klasse 0)  
Scherm grootte: 250x165mm  
Voor meting, schakelwerken onder laagspanning.  
Beschermt het gelaat tegen de Arc Flash, met inbegrip van, de oren, kin en nek.  
Dit scherm-kap wordt gedragen zonder helm, hiermede is er geen mechanische bescherming op het hoofd.  
De sherm-kap is bedoeld voor gebruik onder spanning tot 1000 Vac zolang de gebruiker geen contact met onder spanning staande geleiders kan maken met het hoofd.